Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_1\_ от «25\_» 05\_2018\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №218**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников»,**

**МАДОУ №218 «Детский сад общеразвивающего вида»**

650056 г.Кемерово, Бульвар Строителей 41-А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Входы на территорию | есть | 1 |  | 1.Отсутствуют доступные элементы информации об объекте. | Все | 1.Организаця доступных элементов информации об объекте. | Индивидуальное рещение с ТСР |
| 1.2 | Пути движения на территории | есть | 2 |  | 1.Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.2. Бордюры по краям пешеходных путей: высота менее о.05 м. или отсутствуют.3. Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения – высота не более 0.04м. | СК,О,СК | 1. Монтаж тактильных средств на покрытии пещеходных путей.
2. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями
3. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями
 | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | --- | --- | **---** | --- | --- | --- |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | --- | --- | **---** | --- | --- | --- |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | 3 |  | 1.Отсутствуют площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов. Размещаются не далее 100м. от входов в общественные здания для МГН | Все | 1. Организация площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов
 | Ремонт (текущий, капитальный) |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 1,2,3 |  | 1.Передвижение МГН по участку к зданию затруднено (разбито асфальтно-бетонное покрытие).2. Информационная поддержка на всех путях движения МГН – отсутствует.3. Отсутствуют места отдыха на территории. | Все | 1.Востановление асфальто-бетонного покрытия.2.Организация информационной поддержки на всех путях движения МГН.3. Организация мест отдыха на участке. | Ремонт (текущий, капитальный) |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Территории, прилегающей к зданию (участка)** | **ДЧ-И** (Г,У) | 1,2,3 |  | Ремонт (текущий, капитальный) |

\* указывается:

**ДП-В** - доступно полностью всем;

**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно,

**ВНД** - недоступно

**Комментарий к заключению**:---.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 05. 2018г.

**I Результаты обследования:**

1. **Входов в здание**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №218**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников»,**

**МАДОУ №218 «Детский сад общеразвивающего вида»**

650056 г.Кемерово, Бульвар Строителей 41-А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | ***Наименование функционально-планировочного элемента*** | *Наличие элемента* | ***Выявленные нарушения*** ***и замечания*** | ***Работы по адаптации объектов*** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | 2А |  | 1.Не дублируются пандусами или другими средствами подъема.**2.Ступени:**Не одинаковой формы: ширина проступей менее 0,4 м., высота подъемов ступеней – более 0,12м; поперечный уклон -1-2% 0,02 м.**3.Поручни** (при перепаде высот более 0,45м.)Отсутствуют дополнительные поручни в дошкольных учрежденияхт-0,5 м.) | ВсеС,ОС,О | 1.Монтаж плинтуса2.Реконструкция лестницы3.Реконструкция поручней | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | --- | --- | 1.Отсутствует пандус. | Все | 1.Монтж пандуса. | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 3А |  | 1.Отсутствуют :- водопровод;-дренажные и водосборные решетки:Устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; ширина просветов их ячеек не более 0,015 м. | Все | 1.Монтаж:-водоотвода,-дренажных и водосборных решеток в соответствии с требованиями. | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 4 |  | Дверь имеет форму не позволяющую управлять одной ручкой – не легкоуправляемая**2.Крепление двери не соответствует** требованиям:- на петлях одностороннего действия, но отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто»,- не обеспечивает задержку закрывания продолжительностью не менее 5 сек.**3.Порог и перепад высот** в дверном проеме-более 0,025м.**4. Полотно двери:**- нижняя часть до высоты 0,3 м. от уровня пола не защищена противоударной полосой;- отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте о,3-0,9 м. на уровне пола. | ВсеККК | 1.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.2.Монтаж входной двери отвечающей требованиям3.Монтаж входной двери отвечающей требованиям4.Монтаж входной двери отвечающей требованиям | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 1А |  | 1.Размер тамбура:- ширина – менее 2.2м.- глубина – менее 1,8м.2. Покрытие пола твердое, но допускающее скольжения при намокании3.Отсутствуют дренажные и водосборные решетки:- устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола;- ширина просветов их ячеек не более 0,015м. | ВсеВсеВсе | 1.Реконструкция покрытия пола2.Реконструкция покрытия пола3.Монтаж дренажных и водосборных решеток. | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | 2А,3А,1А,4 |  | 1.Отсутствие входа, приспособленного для МГН с поверхности земли к зданию.2. Отсутствуют выключатели и защищенные розетки – на высоте 0,8 м. от уровня пола | ВсеВсе | 1.Реконструкция пола.2.Монтаж выключателей и розеток на высоте 0,8 м. от уровня пола | Индивидуальное решение с ТСР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Вход в здание** | **ДУ** | 2А,3А,1А,4 |  | Ремонт (текущий, капитальный) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 05. 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №218**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников»,**

**МАДОУ №218 «Детский сад общеразвивающего вида»**

650056 г.Кемерово, Бульвар Строителей 41-А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | 5 |  | 1.Приборы и устройства для закрывания и открытия дверей не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой – не легкоуправляемые.2.Опасные помещения (электрощитовая, калориферная и т.д.) -дверные ручки не имеют тактильных опознавательных знаков опасности.3. Покрытие пола:- ковровые покрытияна путях движения не закреплены | ВсеВсе | 1.Работы по адаптации устройств для открывания дверей.2.Адаптация ручек3.Закрепление ковровых покрытий | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 6 |  |  1.**Поручни** (при перепаде высот более 0,45м.) отсутствуют:- с двух сторон;- на высоте 0,7 и 09 м. ( в дошкольных учреждениях и 0,5м);- завершающие части длиннее на 0,3 м.Рельефные обозначения этажей**2.Ступени:**- не одинаковая геометрия;-ширина проступей (кроме лестничных маршев) – менее 0,3 м.- высота подъема ступеней – более 0,15м.;- ребро с закруглением, радиусом не более 0,05м.- отсутствует;Боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков высотой не менее 0,02м. | ВсеО,С | 1.Реконструкция поручней2.Реконструкция ступерей | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Дверь | Есть | 7 |  | 1.Информирующие обозначения помещений не расположены:- рядом с дверью, со стороны ручки;-на высоте от 1,4 до 1,75м.;- отсутствует дублирование рельефными знаками.2. **Крепление двери не соответствует** требованиям:- на петлях одностороннего действия, но отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто»,- не обеспечивает задержку закрывания продолжительностью не менее 5 сек.3. **Полотно двери:**- нижняя часть до высоты 0,3 м. от уровня пола не защищена противоударной полосой;- отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте о,3-0,9 м. от уровня пола. | ВсеКК | 1.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.2.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.3.Монтаж входной двери отвечающей требованиям. | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | План эвакуации |  | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 5-7 |  | 1.Отсутствуют выключатели и защищенные розетки – на высоте 0,8 м. от уровня пола.2. Отсутствуют зоны отдыха:На каждом доступном МГН этаже в том числе и инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места3.Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами перед поворотом эвакуационных путей);– на расстоянии 0,6 м. до объекта информации- визуальная ( в виде контрастно-окрашенной поверхности либо световых маячков);- тактильная (рифленая поверхность) | ВсеВсеС | 1.Монтаж выключателей и розеток на высоте 0,8 м. от уровня пола2. Организация зон отдыха на каждом этаже3.Монтаж предупредительной информации о препятствии | Ремонт (текущий, капитальный) |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации).** | **ДЧ-И**(Г,У) | 5-7 |  | Ремонт (текущий, капитальный) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: в вестибюлях следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 05. 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №218**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников»,**

**МАДОУ №218 «Детский сад общеразвивающего вида»**

650056 г.Кемерово, Бульвар Строителей 41-А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | 8 |  | **11.Свободное пространство:**- размеры в плане – менее 0,9 на 1,5 м. (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)**2.Зона для самостоятельного разворота** инвалида на кресле-коляске (на 90-180градусов) – менее 1.4 м. в диаметре.**3. Подходы к оборудованию и мебели**:- менее 0,9 м;- менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов)**4. Высота столов**над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках – более 0,8 м. | КККК | 1.Адаптация свободного пространства.2.адаптация зоны для самостоятельного разворота3.Адаптация подходов к оборудованию и мебели4.Адаптация мебели | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | 9 |  | **1.Места для инвалидов:** в доступном для них зоне зала, не обеспечивается:-полное восприятие демонстрационных, зрелищных,инфорационных,музыкальных программ и материалов. В зальных помещениях есть два расредоточенных выхода, но не приспособлены для прохода МГН2.**Меры безопасности:** у мест или зон для зрителей на креслах колясках зрительных и лекционных залах (ограда, буферная полоса, поребрик ) –отсутствуют**3.Не расположены места**с учетом эвакуации:**- в зрительных залах**- в отдельных рядах,выходящих на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуции остальной части зрителей.**4.Не установлены системы индивидуального прослушивания:** в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, оборудованные фиксированными сидячими местами, предусматривать **не менее 4% кресел.****5. Места для лиц с дефектами слуха:**- не размещены на расстоянии не более 10 м. от источника звука (или) оборудовать специальными персональными приборами усиления звука;- возможно применять в залах индукционный контур;- другие индивидуальные беспроводные устройства;- располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка (возможно, выделение дополнительной зоны для переводчика). | ВсеКВсеС,ГС | 1.Адаптация элементов зала.2.Адаптация элементов зала3.Адаптация элементов зала4.Адаптация элементов зала5.Адаптация элементов зала | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | 8-9 |  | 1.Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).2.Информирующие обозначения помещений не расположены - рядом с дверью, со стороны дверной ручки - на высоте от 1,4 до 1, 75 м.- отсутствует дублирование рельефными знаками. |  | 1.Организация мест целевого назначения в соответствии с назначениями2.Адаптация входной двери отвечающей требованиям. | Индивидуальное решение с ТСР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Вариант I – зона обслуживания инвалидов** | **ДЧ-И** (У) | 8-9 |  | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: предусматривать **не менее 5% мест для инвалидов и других МГН** от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 05. 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №218**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников»,**

**МАДОУ №218 «Детский сад общеразвивающего вида»**

650056 г.Кемерово, Бульвар Строителей 41-А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 10 |  | 1.Отсутствие:- двухсторонней связью с дежурными,- или кнопкой звонка (в дежурную комнату),-аварийное освещение.**2.Отсутствует Универсальная кабина:**- размеры в плане:ширина – 1,65,глубина – 1,8,- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски,- крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане -1,8 на 2,6 м. | Все | 1.Мотаж- двухсторонней связи с дежурными- или кнопки звонка (в дежурную комнату),-аварийного освещения2. Монтаж Универсальной кабины | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Есть | 11 |  | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Нет | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | 10-11 |  |  | 1.Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:- в общественных уборных,- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)2. Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.3.Отсутсвуют информирующие обозначения помещений:- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;-на высоте от 1,4 до 1,75м.;- дублирование рельефными знаками.**4. Рекомендовано использование:**-управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | ВсеВсеВсеВсе | 1.Монтаж Универсальной кабины2.Монтаж элементов доступности в существующих санитарных комнатах3.Монтаж элементов информации в существующих санитарных комнатах4.Адаптация слива воды |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | **ДЧ-И**(Г, У) | 10-11 |  |  |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**Рекомендовано использование:** водопроводных кранов рычажного или нажимного действия(или управляемых электронными системами)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 05. 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №218**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников»,**

**МАДОУ №218 «Детский сад общеразвивающего вида»**

650056 г.Кемерово, Бульвар Строителей 41-А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Естье | 7 |  | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Акустические средства | Есть | 12 |  | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет | --- | --- | 1. Отсутствие тактильных элементов информации.
 | Все | 1.Монтаж тактильных элементов информации | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | 7,12 |  | 1.Системы средств информации и сигнализации об опасности не комплексная (визуальная, звуковая и тактильная не соответствует ГОСТ Р 516712.Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствует знакам в нормативных документов по стандартизации.3.Система средств информации зон помещений не обеспечивает:- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения- возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности и экстремальных ситуациях и т.д. |  | 1.Организация комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности2.Соблюдение идентичности знаков и символов3.Создание функциональной системы средств информации. | Индивидуальное решение с ТСР |

**II.Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте**  | **ДУ** | 7,12 |  | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах, выставках и т.д.